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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК «ХАФР» 
ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО/ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЯ И МОТОБЛОКА
Инструкция по эксплуатации
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Видео инструкции        по сборке

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ТМ DUKKE!
   В настоящем руководстве изложены основные технические данные, правила эксплуатации и техобслуживания измельчителя. 
   Измельчитель предназначен для непрофессионального использования и служит для измельчения веток на приусадебных участках и участках садоводов -любителей, с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации. 
   Продавец не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования измельчителя. 
Измельчитель удобен и прост в эксплуатации. Работа с ним не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при обращении с ним необходимы определённые навыки. 
 
  Устройство сконструировано таким образом, что оно безопасно и надёжно, если эксплуатируется в соответствии с Инструкцией. 
   
   Прежде чем приступить к работе устройства прочтите и усвойте Инструкцию. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться травма или повреждение устройства. Предприятие - изготовитель постоянно совершенствует свои изделия, поэтому в настоящем Руководстве по эксплуатации могут быть не отражены некоторые конструктивные изменения. 
   Температура эксплуатации в диапазоне от -10о до +40о С. По условиям эксплуатации измельчитель относится к приборам, работающим под надзором по ГОСТ30345.0-95
 

   ВНИМАНИЕ!!! 
   Работа с измельчителем требует соблюдения правил безопасной эксплуатации, изложенных в руководстве.
 
   Как и в случае с любым оборудованием, достаточно большой мощности, небрежности или ошибки со стороны оператора, которые могут привести к серьёзным последствиям. Эта машина способна разбрасывать попадающие в зону её действия посторонние предметы. Кроме того, по неосторожности вы можете лишиться пальцев, руки, ступни или ноги. Несоблюдение указаний по безопасности может привести к серьёзным травмам или смерти. 



· Используйте измельчитель только после прочтения инструкции по безопасности. 
· Не разбирайте и не модифицируйте его. Лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации или не изучившим инструкцию по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием! 
· Перед использованием проверьте измельчитель веток и убедитесь в отсутствии дефектов.


   ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ:
· Внимательно прочитайте инструкцию. 
· Перед началом работы также стоит надеть необходимые средства защиты. 
· Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части устройства.
· Во время работы нужно использовать защиту для органов слуха и зрения, а также перчатки.
· Крепите измельчитель к мотоблоку надёжно используя гаечные ключи. Нужно проверить, чтобы аппарат был надёжно зафиксирован и не возникало посторонних биений и вибраций.
· Проверить затяжку резьбовых соединений крепёжных элементов. Любые действия с заменой оснастки или затяжкой болтов можно делать только на выключенном измельчителе. 
· Убедиться, что загрузочный желоб пуст. Перед запуском нужно проверить, что в него не попадают посторонние предметы, которые могут повредить лопасти. 
· Проверить надёжность креплений режущей оснастки. При необходимости подтянуть болты. Любые действия с заменой оснастки или затяжкой болтов можно делать только на выключенном измельчителе.
· Осмотреть материал, который будет перерабатываться. Ветки и стебли рекомендуется предварительно очистить, иначе это может стать причиной заклинивания режущего механизма и выхода его из строя.
· Удалить все предметы или мусор из измельчаемого материала, которые могут застрять в лезвиях или повредить измельчитель.
· Проверить, что выключатель на мотоблоке находится в выключенном положении. 
   ВНИМАНИЕ! 
   Перед началом контрольного осмотра убедитесь в том, что измельчитель закреплён надёжно и что ремень имеет достаточное натяжение. 

   СТЫКОВКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ С МОТОБЛОКОМ: 
· Установите мотоблок на ровную и твёрдую поверхность. 
· В зависимости от модели мотоблока определите способ крепления монтажных пластин (вертикально в места крепления вала или горизонтально на вал) закрепите пластину используйте болты с резьбой НЕ МЕНЕЕ М8. 
· Отрегулируйте высоту измельчителя путем перемещения                 внутренней трубы передней опоры, зафиксируйте необходимую высоту болтом М8 Поз.13.
· Снимите штатный ремень мотоблока с приводного шкива, наденьте клиновой ремень на шкив мотоблока и шкив измельчителя. В комплект поставки веткоизмельчителя может входить ремень А -1320 мм или В (Б)-1320 ГОСТ 1284-89, Поз.10 - 1 шт. Допускается установка клиновых ремней А по ГОСТ 1284-89 и SPA, SPB, ХРА, ХРВ по ISO 4184 аналогичной длины (не входят в комплектацию). Устраните перекос ременной передачи, перемещая измельчитель относительно мотоблока. Затяните, вращая винт натяжения ремня рамы Поз.7 по часовой стрелке.
· Установите защитный кожух Поз.9 на место. 
   КОГДА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РАБОТАЕТ: 
· Складывайте утилизируемый материал перед измельчителем, а не за ним. 
· Обращайте внимание на посторонние шумы, металлические звуки при их появлении заглушите двигатель и не используйте измельчитель. 
· Всегда соблюдайте строгую дисциплину и используйте исправное оборудование. 
· Не направляйте выкидной желоб в сторону людей, дорог, зданий. 
· Не суйте руки в питающий желоб. 
· Никогда не используйте устройство в помещении. 
· Никогда не пытайтесь очистить работающий измельчитель. 

   Это руководство не может охватить все возможные ситуации. 
   При возникновении ситуаций, не описанных в данном руководстве, пользователь должен опираться на свой разум и здравый смысл и должен использовать измельчитель самым безопасным способом.




РАСШИФРОВКА ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ
(расположенных на измельчителе)
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1. Наденьте перчатки
2. Носите защиту для глаз
3. Берегите органы слуха
4. Прочтите инструкции по использованию
5. Не курить
6. Вращающиеся детали
7. Резка деталей
8. Держите людей не участвующих в процессе на безопасном расстоянии
9. Не прикасайтесь к отверстиям, питающему раструбу и выкидному жёлобу
10. Соблюдайте безопасную дистанцию
11. Берегитесь вылетающих предметов 




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ

	Мощность, л/с
	В зависимости от мощности мотоблока может варьироваться. 

	Габариты ДхШхВ, мм 
	1100х490х820

	Вес не более, кг
	32

	Тип измельчителя
	Дисковый, ножевой

	Количество ножей
	2

	Материал изготовления ножей 
	Быстрорежущая сталь HSS18%W

	Размер ножа, мм 
	86х30х3

	Диаметр веток
	Равномерная подача: 
50 мм
Прерывистая подача: 70 мм

	Производительность до кг/час
	В зависимости от мощности мотоблока может варьироваться.




КОМПЛЕКТАЦИЯ
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СХЕМА СБОРКИ
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БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ
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ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
   Измельчители предназначены для долгой и продолжительной работы. При этом им требуется регулярное техобслуживание. Используйте оригинальные запасные части и рекомендованные смазочные материалы и топливо. Использование неоригинальных запасных частей может привести к аннулированию гарантии. 
   ВНИМАНИЕ!
   Прежде, чем приступить к обслуживанию или ремонту, убедитесь в том, что двигатель на мотоблоке полностью остановлен. Во избежание случайного запуска двигателя отсоедините наконечник свечи зажигания. Всегда устанавливайте измельчитель на ровной твёрдой поверхности. 

   
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
· Очистите от опилок, стружки и грязи корпус измельчителя; 
· Очищайте внутреннюю поверхность загрузочного бункера и выпускного желоба; 
· Проверьте крепление винтов и гаек, при необходимости затяните. 
После завершения работы измельчитель нужно очистить от остатков древесины и стружки. Хранить его следует в сухом и защищённом от влаги месте. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	ПРОБЛЕМА
	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

	Двигатель работает, ножи с ротором не вращаются
	• Частота вращения двигателя слишком мала.
• Недостаточно натянуты ремни.
• Воздушный фильтр заблокирован.
	· Установите дроссель скорости на максимум.
· Проверьте натяжку ремня при необходимости подтяните.
· Очистите или замените воздушный фильтр.

	Высокая вибрация
	• Плохо затянуты болты крепления мотоблока к измельчителю.
• Повреждены ножи или диск. 
	· Затяните крепление мотоблока к измельчителю и все болтовые соединения.
· Проверьте крепление ножей к диску и целостность всех соединений и сварочных швов. 

	Измельчитель не выбрасывает переработанный материал
	• Засорение области выброса.
• Посторонний предмет заклинил ножи и диск. 
Низкие обороты двигателя.
	· Немедленно заглушите двигатель и отсоедините высоковольтный провод свечи зажигания на мотоблоке.
· Очистите внутреннюю часть выпускного желоба. Заглушите двигатель и отсоедините высоковольтный провод свечи зажигания на мотоблоке. Удалите посторонний объект из зоны ножей.
· Всегда эксплуатируйте двигатель с полностью открытой дроссельной заслонкой.

	Скорость выброса уменьшилась или значительно изменилась степень измельчения
	• Низкие обороты двигателя. 
• Затупились измельчающие ножи.
	· Переведите рукоятку газа на максимальные обороты. 
· Заточите или замените измельчающие ножи.



Факторы, влияющие на подачу и измельчение древесины
Максимальный диаметр веток, указанный в технических характеристиках, не является гарантией одинаковой скорости, производительности и характера подачи для любого вида древесины. Данный параметр применяется с учётом фактического состояния перерабатываемого материала, мощности установленного двигателя, состояния режущих ножей и соблюдения правил эксплуатации.

На работу измельчителя влияют:
– порода древесины и её плотность;
– влажность древесины: свежая, сырая, подсохшая или сухая ветка;
– возраст и состояние ветки;
– наличие сучков, развилок, боковых ответвлений и неровностей;
– наличие листвы, хвои, семенных коробочек, плодов, мягкой зелёной массы;
– загрязнение древесины землёй, песком, камнями или другими включениями;
– состояние режущих ножей, степень их заточки и геометрия режущей кромки.

Ветки с сучками, развилками, плотной структурой, большим количеством листвы или выраженной неровной формой следует подавать постепенно, без избыточного усилия. При необходимости материал нужно предварительно подготовить: убрать посторонние предметы, удалить излишние боковые ответвления, сократить объём листвы и не подавать в раструб пучок веток как одну цельную ветку.
Состояние ножей напрямую влияет на качество реза и характер захвата материала. Затупление ножей, повреждение режущей кромки, неправильная установка, нарушение геометрии заточки или использование неподходящих ножей могут ухудшить подачу, повысить нагрузку на двигатель и снизить производительность.
Самостоятельное изменение угла заточки, установка неоригинальных ножей или работа с повреждёнными ножами не допускаются, если это не предусмотрено настоящей инструкцией. При ухудшении подачи необходимо проверить состояние ножей, крепёжных элементов и режущего узла.
Работа с материалом, не соответствующим требованиям настоящей инструкции, а также перегрузка, принудительное проталкивание, попадание посторонних предметов и эксплуатация с неисправными или неправильно установленными ножами относятся к нарушениям правил эксплуатации.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
   При выполнении требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. 

   По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

   КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
· Необходимо следить за состоянием ножей. 
· При необходимости нужно произвести замену ножа или диска (в зависимости от их конструкции). 


ХРАНЕНИЕ
   При длительном хранении нужно произвести консервацию: 
Промойте и протрите на сухо все окрашенные поверхности. Неокрашенные металлические поверхности необходимо обработать аэрозольным силиконом.
ВНИМАНИЕ! При выполнении требований хранения и консервации срок годности измельчителя не ограничен.


ГАРАНТИЯ
1. Гарантийный срок на измельчитель «ХАФР» - 12 месяцев.
2. Гарантийный срок наступает с момента приобретения оборудования.
3. Наступление гарантийного случая подразумевает обнаружение заводского брака во время эксплуатации (проверки) оборудования.
4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя вследствие нарушений правил транспортировки, монтажа или эксплуатации изделия.

Перед отправкой оборудования в сервисный центр необходимо произвести его упаковку, во избежание повреждений в результате перевозки.
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РАСШИРЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА -
на режущий 
диск и вал

   Производитель дополнительно предоставляет расширенную гарантию сроком 36 месяцев на режущий диск и вал измельчителя.
(На изделие действует базовая гарантия согласно настоящему паспорту – 12 мес.)

   Расширенная гарантия применяется при выявлении производственного дефекта материала или изготовления режущего диска либо вала. В случае подтверждения производственного дефекта производитель выполняет бесплатную замену соответствующего элемента: режущего диска или вала. 
   Расширенная гарантия не распространяется на: сменные ножи, естественный износ, затупление режущих элементов, повреждения от камней, металла, гвоздей, проволоки и других посторонних предметов, последствия перегруза, работу с материалом, не предусмотренным инструкцией, неправильную сборку, самостоятельную доработку, ремонт третьими лицами, нарушение правил хранения, транспортировки или обслуживания. 
   
Для рассмотрения обращения покупатель предоставляет:
документ, подтверждающий покупку, фото или видео дефекта, фото общего вида изделия, описание обстоятельств возникновения неисправности и дату обращения. 

   Решение о применении расширенной гарантии принимается после проверки обращения производителем или уполномоченным сервисным представителем.





   Контакты для приема обращений:

	Производитель
	ООО Грюндланд 610047, г. Киров, Весенняя 133

	Контакты, эл. почта
	info@dukke.ru 

	Сервисный центр
	8(800)234-2805  
8(8332)43-2805

	Режим работы сервисного центра
	ПН - ПТ с 8.00 до17.00

	Телефон, 
МАХ, Telegram
	+7 922 944 28 05; +7 912 706 28 05



   Мы непрерывно работаем над улучшением характеристик нашего оборудования. В связи с этим производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию измельчителя веток без уведомления заказчика. 
   Данные изменения не меняют принципа работы измельчителя и связаны с улучшениемпотребительских свойств товара.
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